4k编码器

高清编码器配置操作平台

中文 | English
编码设置

- ◆ 主码流
- ◆ 副码流1
- ◆ 副码流2
- ◆ 副码流3

OSD设置

- ◆ 主码流
- ◆ 副码流1
- ◆ 副码流2
- ◆ 副码流3
- ◆ LOGO上传

视频设置

- ◆ 视频设置

音频设置

- ◆ 音频设置

## 副码流3

  已禁用（主码流帧率为31~60帧时，会禁用副码流）

编码类型：

编码帧率：
  [5-60]

关键帧间隔(帧)：
  [5-300]

比特率(kbit)：
  [32-32000]

画质范围：

编码后分辨率：

H.264级别：

码流控制：

TS URL：

HLS URL：

FLV URL：

RTSP URL：

RTSP组播IP：

RTSP组播端口：
  [1-65535]

RTMP URL：

RTMP(S)/RTSP PUSH URL：

组播IP：

组播端口：
  [1-65535]

SRT URL 端口：
  [1-65535]

SRT PUSH URL：

SRT加密密码：