4K编码器

高清编码器配置操作平台

中文 | English
状态显示

- ◆ 输入1状态
- ◆ 输入2状态
- ◆ 输入3状态
- ◆ 输入4状态

## 设备状态

###
运行时间：
设备时间：
（同步时间到设备）
设备名称：
CPU占用率：
CPU结温：
内存占用率：

## WIFI状态

### WIFI：禁用

###
WIFI 状态：
WIFI SSID：
WIFI IP：
WIFI MAC：
WIFI 信号强度：
WIFI 频率：
WIFI 最大速率： 270 Mb/s

## 输入1

输入状态

###
输入视频：
已采集的视频帧数：
丢失的视频帧数：
输入音频采样率：

主码流

###
编码类型：
编码分辨率：
比特率(kbit)：
MJPG流地址：
JPG图片地址：
TS URL：
HLS URL：
FLV URL：
RTSP URL：
RTMP URL：
RTMP(S) PUSH URL：
组播 URL：
SRT URL：
SRT PUSH URL：

点击预览视频（默认延时2000ms）

副码流1

已禁用（主码流帧率为31~60帧时，会禁用副码流）

###
编码类型：
编码分辨率：
比特率(kbit)：
MJPG流地址：
JPG图片地址：
TS URL：
HLS URL：
FLV URL：
RTSP URL：
RTMP URL：
RTMP(S) PUSH URL：
组播 URL：
SRT URL：
SRT PUSH URL：

点击预览视频（默认延时2000ms）

副码流2

已禁用（主码流帧率为31~60帧时，会禁用副码流）

###
编码类型：
编码分辨率：
比特率(kbit)：
MJPG流地址：
JPG图片地址：
TS URL：
HLS URL：
FLV URL：
RTSP URL：
RTMP URL：
RTMP(S) PUSH URL：
组播 URL：
SRT URL：
SRT PUSH URL：

点击预览视频（默认延时2000ms）

副码流3

已禁用（主码流帧率为31~60帧时，会禁用副码流）

###
编码类型：
编码分辨率：
比特率(kbit)：
MJPG流地址：
JPG图片地址：
TS URL：
HLS URL：
FLV URL：
RTSP URL：
RTMP URL：
RTMP(S) PUSH URL：
组播 URL：
SRT URL：
SRT PUSH URL：

点击预览视频（默认延时2000ms）

## 输入2

输入状态

###
输入视频：
已采集的视频帧数：
丢失的视频帧数：
输入音频采样率：

主码流

###
编码类型：
编码分辨率：
比特率(kbit)：
MJPG流地址：
JPG图片地址：
TS URL：
HLS URL：
FLV URL：
RTSP URL：
RTMP URL：
RTMP(S) PUSH URL：
组播 URL：
SRT URL：
SRT PUSH URL：

点击预览视频（默认延时2000ms）

副码流1

已禁用（主码流帧率为31~60帧时，会禁用副码流）

###
编码类型：
编码分辨率：
比特率(kbit)：
MJPG流地址：
JPG图片地址：
TS URL：
HLS URL：
FLV URL：
RTSP URL：
RTMP URL：
RTMP(S) PUSH URL：
组播 URL：
SRT URL：
SRT PUSH URL：

点击预览视频（默认延时2000ms）

副码流2

已禁用（主码流帧率为31~60帧时，会禁用副码流）

###
编码类型：
编码分辨率：
比特率(kbit)：
MJPG流地址：
JPG图片地址：
TS URL：
HLS URL：
FLV URL：
RTSP URL：
RTMP URL：
RTMP(S) PUSH URL：
组播 URL：
SRT URL：
SRT PUSH URL：

点击预览视频（默认延时2000ms）

副码流3

已禁用（主码流帧率为31~60帧时，会禁用副码流）

###
编码类型：
编码分辨率：
比特率(kbit)：
MJPG流地址：
JPG图片地址：
TS URL：
HLS URL：
FLV URL：
RTSP URL：
RTMP URL：
RTMP(S) PUSH URL：
组播 URL：
SRT URL：
SRT PUSH URL：

点击预览视频（默认延时2000ms）

## 输入3

输入状态

###
输入视频：
已采集的视频帧数：
丢失的视频帧数：
输入音频采样率：

主码流

###
编码类型：
编码分辨率：
比特率(kbit)：
MJPG流地址：
JPG图片地址：
TS URL：
HLS URL：
FLV URL：
RTSP URL：
RTMP URL：
RTMP(S) PUSH URL：
组播 URL：
SRT URL：
SRT PUSH URL：

点击预览视频（默认延时2000ms）

副码流1

已禁用（主码流帧率为31~60帧时，会禁用副码流）

###
编码类型：
编码分辨率：
比特率(kbit)：
MJPG流地址：
JPG图片地址：
TS URL：
HLS URL：
FLV URL：
RTSP URL：
RTMP URL：
RTMP(S) PUSH URL：
组播 URL：
SRT URL：
SRT PUSH URL：

点击预览视频（默认延时2000ms）

副码流2

已禁用（主码流帧率为31~60帧时，会禁用副码流）

###
编码类型：
编码分辨率：
比特率(kbit)：
MJPG流地址：
JPG图片地址：
TS URL：
HLS URL：
FLV URL：
RTSP URL：
RTMP URL：
RTMP(S) PUSH URL：
组播 URL：
SRT URL：
SRT PUSH URL：

点击预览视频（默认延时2000ms）

副码流3

已禁用（主码流帧率为31~60帧时，会禁用副码流）

###
编码类型：
编码分辨率：
比特率(kbit)：
MJPG流地址：
JPG图片地址：
TS URL：
HLS URL：
FLV URL：
RTSP URL：
RTMP URL：
RTMP(S) PUSH URL：
组播 URL：
SRT URL：
SRT PUSH URL：

点击预览视频（默认延时2000ms）

## 输入4

输入状态

###
输入视频：
已采集的视频帧数：
丢失的视频帧数：
输入音频采样率：

主码流

###
编码类型：
编码分辨率：
比特率(kbit)：
MJPG流地址：
JPG图片地址：
TS URL：
HLS URL：
FLV URL：
RTSP URL：
RTMP URL：
RTMP(S) PUSH URL：
组播 URL：
SRT URL：
SRT PUSH URL：

点击预览视频（默认延时2000ms）

副码流1

已禁用（主码流帧率为31~60帧时，会禁用副码流）

###
编码类型：
编码分辨率：
比特率(kbit)：
MJPG流地址：
JPG图片地址：
TS URL：
HLS URL：
FLV URL：
RTSP URL：
RTMP URL：
RTMP(S) PUSH URL：
组播 URL：
SRT URL：
SRT PUSH URL：

点击预览视频（默认延时2000ms）

副码流2

已禁用（主码流帧率为31~60帧时，会禁用副码流）

###
编码类型：
编码分辨率：
比特率(kbit)：
MJPG流地址：
JPG图片地址：
TS URL：
HLS URL：
FLV URL：
RTSP URL：
RTMP URL：
RTMP(S) PUSH URL：
组播 URL：
SRT URL：
SRT PUSH URL：

点击预览视频（默认延时2000ms）

副码流3

已禁用（主码流帧率为31~60帧时，会禁用副码流）

###
编码类型：
编码分辨率：
比特率(kbit)：
MJPG流地址：
JPG图片地址：
TS URL：
HLS URL：
FLV URL：
RTSP URL：
RTMP URL：
RTMP(S) PUSH URL：
组播 URL：
SRT URL：
SRT PUSH URL：

点击预览视频（默认延时2000ms）